Stare Babice, dnia 19 sierpnia 2015 r.

RZP.271.16.2015

Dotyczy zadania: „Przebudowa ul. Kosmowskiej - etap I (przebudowa jezdni wraz z budową odwodnienia drogowego)”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) informuje, że wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Poniżej przekazuję jego treść oraz odpowiedź na nie:

Prosimy o sprecyzowanie, wymagania której normy powinno spełniać kruszywo łamane 0/31,5 przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy. Wg SST D.04.04.02 p.1.4 oraz p. 2.3.1. tab. 1 jest to PN-S-06102:1997, natomiast wg p. 2.3.2 – WT-4 2010. Zwracamy uwagę, że powyższe normy nie są spójne (różnią się m.in. doborem sit).

**Odpowiedź:**

Kruszywo łamane 0/31,5 przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy powinno spełniać normę WT-4 2010.

Wykonawcy muszą uwzględnić treść niniejszej odpowiedzi w swoich ofertach.

Iwona Mika

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych